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EU-Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006


1. Bezeichnung Produkt und herstellendes Unternehmen:

1.1. Handelsname und Produkt: Gasfedern von CB-Motion
1.2. Anwendung/ Verwendung: hydropneumatischer Kraftspeicher
1.3. Lieferant/Inverkehrbringer: 
CB-Motion GmbH
Breitestraße 4
D-73550 Waldstetten
info@cb-motion.de
www.cb-motion.de
1.4. Notfallnummern: +49 1556 3344400 / +49 1556 3322200

2. Mögliche Gefahren:
2.1. Einstufung des Produkts: kein Gefahrstoff
2.2. Sicherheitshinweise: P202 - vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen
P251 - nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch
P411 - bei Temperaturen nicht über 80°C nicht betreiben oder aufbewahren
Behälter steht unter Druck (Stickstoff N²) - nicht öffnen
mechanische Belastungsgrenzen beachten

3. Zusammensetzung/ Angaben der Bestandteile:
3.1. Stoffe: Stahl, Aluminium, Messing, Kunststoffe, Lacke, Stickstoff, Öl / Fett

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen:
4.1. Allgemeine Hinweise: längerer Kontakt mit Ölen Fetten kann Hautirritationen hervorrufen
4.2. Nach Einatmen: Ölverneblungen beim versehentlichen Öffnen möglich- für Frischluft sorgen.
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
4.3. Nach Hautkontakt: Ohne Anwendung
4.4. Nach Augenkontakt: Ölverneblungen beim versehentlichen Öffnen kann zu Augenirritationen führen.
Augen mit Augenspülflache reinigen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
4.5. Nach verschlucken: Ohne Anwendung

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung:
5.1. Geeignete Löschmittel: Wassersprühstrahl, Schaum (alkoholbeständig), Kohlendioxid, Pulver, Sprühnebel (Wasser).
5.2. Ungeeignete Löschmittel: keine
5.3. Vom Produkt ausgehende Gefahren: nicht brennbar (Stickstoff N²)
jedoch Gefahr des Berstens bei hoher Hitzeeinwirkung

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:
Ohne Anwendung

7. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung:
7.1. Allgemeine Hygienemaßnahmen: In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken, rauchen
Nach Gebrauch die Hände
7.2. Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Produkt nicht erhitzen oder ins Feuer werfen
7.3. Bedingungen zur sicheren Lagerung: Produkt trocken, sauber und gegen Herabfallen gesichert lagern
keiner Hitze und Wärmequellen aussetzen und möglichst gegen
Sonneneinstrahlung schützen (Alterung von Kunststoffen)
7.4. Spezifische Anwendungen: Technische Vorschriften beachten, Verarbeitung durch entsprechend unterwiesenem Personal

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung:
Ohne Anwendung

9. Physikalische und chemische Eigenschaften:
9.1. Physikalischer Zustand: Festform
9.2. Flammpunkt: Ohne Anwendung
9.3. Löslichkeit im Wasser: Ohne Anwendung
9.4. pH-Wert: Ohne Anwendung
9.5. Selbstzersetzungstemp.: Ohne Anwendung
9.6. Explosionsgrenzen: Ohne Anwendung
9.7. Viskosität: Ohne Anwendung

10. Stabilität und Reaktivität:
10.1. Reaktivität: Ohne Anwendung
10.2. Chemische Stabilität: Ohne Anwendung
10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen: Bersten bei Erhitzung
10.4. Zu vermeidende Bedingungen: Erhitzen über 80°C, mechanische Belastung über Grenzwerte
10.5. Unverträgliche Materialien: Benzin, Reinigungsmittel, Laugen, etc. kann Komponente angreifen
10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte: Ohne Anwendung

11. Toxikologische Angaben:
Ohne Anwendung

12. Umweltbezogene Angaben:
Ohne Anwendung

13. Hinweise zur Entsorgung:
13.1. Verfahren der Entsorgung: Vor Entsorgung drucklos machen
Vorhandene Öle separat entsorgen (Abfallschlüssel 13 02 Abfälle von Maschinen-, Getriebe- und Schmierölen)
Entleerte Gasfedern über Eisenschrott entsorgen

14. Hinweise zum Transport:
14.1. Landtransport nach ADR/ RID: UN 3164 Gegenstände unter hydraulischem Druck (mit nicht entzündbarem Gas)
Klasse 2/ Code: 6A
Gefahrzettel 2.2
Tunnelcode: E Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorie E.
Sondervorschrift(en) 283, 371 und 594
begrenzte Mengen: max. 120 ml je Innenverpackung
freigestellte Mengen: E0 (in freigestellten Mengen nicht zugelassen)
Beförderungskategorie: 3 (freigestellte Menge max. 1000 kg)
Verpackung: P003, Zusammenpacken: MP9
Laden:CV9 Die Versandstücke dürfen nicht geworfen oder Stößen ausgesetzt werden.
Die Gefäße sind in den Fahrzeugen so zu verladen, dass sie nicht umkippen oder
herabfallen können.
14.2. Seetransport: UN 3164 Gegenstände unter hydraulischem Druck (mit nicht entzündbarem Gas)
Klasse 2/ Code: 6A
Gefahrzettel 2.2
Wassergefährdungsklasse (WGK): 0
Tunnelcode: E Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorie E.
Sondervorschrift(en) 283, 371 und 594
begrenzte Mengen: max. 120 ml je Innenverpackung
freigestellte Mengen: E0 (in freigestellten Mengen nicht zugelassen)
Beförderungskategorie: 3 (freigestellte Menge max. 1000 kg)
EmS: F-C, S-V
Laden:CV9 Die Versandstücke dürfen nicht geworfen oder Stößen ausgesetzt werden.
Die Gefäße sind so zu verladen, dass sie nicht umkippen oder herabfallen können.
14.3. Lufttransport nach IATA: UN 3164 Gegenstände unter hydraulischem Druck (mit nicht entzündbarem Gas)
Klasse 2/ Code: 6A
Gefahrzettel 2.2
Der Lufttransport von Druckbehältern unterliegt einer Grenze des Gasdruckvolumes.
Eine entsprechende Berechnung zur Teilenummer stellen wir Ihnen bei Bedarf zur
Verfügung.
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