
Entsorgungsvorschriften

Gasfedern und von CB-Motion bestehen vorwiegend aus Metall und können der jeweiligen Material- Wiederverwertung zugeführt werden. Die Federn und Spiralfedern sind auf Metall und können der jeweiligen Material-Wiederverwertung zugeführt werden.
Gasfedern müssen vorher drucklos sein. Das enthaltene Öl muss gegebenenfalls abgelassen und separat entsorgt werden.

Beachtung: CB-Motion-Gasfedern stehen unter sehr hohem Druck.

Vorgehensweise

Im Falle der Öffnung einer Gasfeder müssen nachstehende Punkte unbedingt beachtet und berücksichtigt werden.

1) Vor und hinter der Gasfeder dürfen sich keine Personen in verlängerter Achse befinden und die Gasfeder darf nicht in die Richtung von Personen zeigen!
Die Gasfeder darf nicht aufgesägt oder eingespannt werden vor Durchführung von Punkt 2 unten!

2) Abklären, welcher Bauart die vorliegende Gasfeder zugehörig ist. Bei Standard Gasdruckfedern die Gasfeder im ausgefahrenen Zustand ca. 3-4cm vom Zylinderende Richtung Kolbenstange mit niedriger Geschwindigkeit anbohren (Bohrerdurchmesser max. 3mm)

3) Auf Grund des Innendrucks kann es zu Verschmutzungen mit Öl und Metallspänen kommen. Geeignete Maßnahmen sind zu ergreifen.

4) Die Gewährleistung erlischt durch das Öffnen des Zylinders.

Entsorgung der Komponenten

Jegliche Komponenten müssen fachgerecht und nach allgemein gültigen Vorschriften der jeweiligen Materialien entsorgt werden!
Nach Rücksprache unterbreiten wir Ihnen gerne ein Angebot zum Entsorgen der Gasfdern.
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